УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Отрокская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Верещагина Л.В.)

*(подпись)*  *(фамилия и. о.)*

Приказ №81/8 «30» августа 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ*

*ОТРОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА*

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта:662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.3. Сведения о размещении объекта:отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1717,1кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 9000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта:

-ремонт крыши – 2016г.

-замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ– 2018г.

- капитальный ремонт спортзала – 2019г.

-капитальный ремонт отопительной системы – 2019г.

-ремонт кабинета физики и кабинета химии в рамках проекта «Точка роста» - 2021год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: лето 2022 г., капитального: 2028г.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Отрокская средняяобщеобразовательная школа

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е):

Отдел образования администрации Идринского района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662680, Россия, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Советская, 43.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**:

Подвоз из деревень Козино (10км), Адриха (14км) школьным автобусом

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 до объекта от остановки транспорта \_\_\_100\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (15 см - 1 ступенька крыльца к главному входу).

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,У)ДУ (О,К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У)ДУ (О,К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У)ДУ (С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г, С)ДУ (К,С,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (У)ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. В должностные обязанности учителей-предметников, технического персонала и дежурных администраторов включены пункты, обязывающие оказывать ситуационную помощь маломобильным группам населения.

Размещение информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

 Решение вопроса о полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может быть решено только при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата полной доступности можно добиться путем ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (устройство пандуса), приведения в соответствие нормативным требованиям системы информации и обустройства санитарно-гигиенических помещений.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР, организационные мероприятия  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | организационные мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки | ТР, ТСР, организационные мероприятия |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного общеобразовательного учреждения

Отрокская средняя общеобразовательная школа

 Верещагина Людмила Викторовна

Приказ №81/8 «30» августа 2021 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**МКОУ Отрокская СОШ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта:662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.3. Сведения о размещении объекта:отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1717,1кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 9000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта:

-ремонт крыши – 2016г.

-замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ– 2018г.

- капитальный ремонт спортзала – 2019г.

-капитальный ремонт отопительной системы – 2019г.

-ремонт кабинета физики и кабинета химии в рамках проекта «Точка роста» - 2021год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: лето 2022 г., капитального: 2028г.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Отрокская средняяобщеобразовательная школа

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е):

Отдел образования администрации Идринского района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662680, Россия, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Советская, 43.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**:

Подвоз из деревень Козино (10км), Адриха (14км) школьным автобусом

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 до объекта от остановки транспорта \_\_\_100\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (15 см - 1 ступенька крыльца к главному входу).

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,У)ДУ (О,К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У)ДУ (С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Верещагина Л.В. Директор МКОУ Отрокская СОШ. Тел: 8(391-35)91336

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного общеобразовательного учреждения

Отрокская средняя общеобразовательная школа

 Верещагина Людмила Викторовна

Приказ №81/8 «30» августа 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**МКОУ Отрокская СОШ**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта:662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.3. Сведения о размещении объекта:отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1717,1кв.м

- наличие прилегающего земельного участка; да, 9000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1993, последнего капитального ремонта:

-ремонт крыши – 2016г.

-замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ– 2018г.

- капитальный ремонт спортзала – 2019г.

-капитальный ремонт отопительной системы – 2019г.

-ремонт кабинета физики и кабинета химии в рамках проекта «Точка роста» - 2021год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: лето 2022 г., капитального: 2028г.

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Отрокская средняяобщеобразовательная школа

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):662693 Красноярский край, Идринский район, с. Отрок, ул.Школьная,9

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е):

Отдел образования администрации Идринского района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662680, Россия, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Советская, 43.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушением интеллектуальной сферы

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**:

Подвоз из деревень Козино (10км), Адриха (14км) школьным автобусом

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 до объекта от остановки транспорта \_\_\_100\_\_\_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (15 см - 1 ступенька крыльца к главному входу).

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г,У)ДУ (О,К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У)ДУ (О,К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У)ДУ (С,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г, С)ДУ (К,С,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (У)ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

объект признан условно доступным для всех категорий инвалидов. В должностные обязанности учителей-предметников, технического персонала и дежурных администраторов включены пункты, обязывающие оказывать ситуационную помощь маломобильным группам населения.

Размещение информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

 Решение вопроса о полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может быть решено только при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата полной доступности можно добиться путем ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (устройство пандуса), приведения в соответствие нормативным требованиям системы информации и обустройства санитарно-гигиенических помещений.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР, организационные мероприятия  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ТСР, организационные мероприятия |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | организационные мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки | ТР, ТСР, организационные мероприятия |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения не требуется*:*

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется*:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет

4.4.6. другое нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

Руководитель

 рабочей группы \_\_\_\_Заместитель директора по УВР Тропина О.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по ВР Соловьева Е.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                         (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Завхоз школы Вьюжанина Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                          (Подпись)

В том числе:

представители организации,

расположенной на объекте

\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_Верещагина Людмила Викторовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.)                                                                                          (Подпись)

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Крыльцо / входная площадка**  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки  | см | **-** | 15см |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | **≥140х200****или 150х185** | 400x200 | М4 |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более \*5см  |  | **наличие** | нет | М2,М3,М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие  |  | **наличие** | есть | М2, М3,М4 |  |  |
|  | Навес  |  | **наличие** | есть | М3,М4 |  |  |
|  | Водоотвод |  | **наличие** | есть | М3,М4 |  |  |
|  | **Лестница наружная**  |  | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие  |  | **наличие** |  | М1,М2, М3 |  |  |
|  | Ширина проступей лестницы | см | **от 28 до 35** |  |  |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | см | **от 13 до 17** |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  | см | **80** |  | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней  |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон  |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | - на высоте  | см | **90** |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | **≥30** |  | М2, М3 |  |  |
|  | **Пандус наружный**  |  | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | Ширина марша  | см | **100** |  | М4 |  |  |
|  | Уклон  | % | **≤8** |  | М4 |  |  |
|  | Высота одного подъема  | см | **≤80** |  | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки:  |  |  |  | М4 |  |  |
|  | -внизу  | см | **≥150х150**  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)  | см | **≥150х150**  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон:  |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - на высоте  | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | - на высоте  | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующимокончанием | см | **≥30** |  | М3, М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие  |  | **наличие** |  | М3, М4 |  |  |
|  | **Наружный подъемник** вертикальный(В), наклонный (Н) |  | **наличие** | нет | М3, М4 |  |  |
|  | **Тамбур**  |  |  | есть |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина  | см | **≥180х135****или 150х200** | 150x200 | М4 |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)  |  |  | P | М4 |  |  |
|  | - ширина проема в свету  | см | **≥120** | 140 | М4 |  |  |
|  | -высота порога наружного, внутреннего  | см | **≤1,3** | 1.3 | М4 |  |  |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |  | **наличие** | есть | М2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)**
 |  |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Коридоры/холлы** |  |  | есть |  |  |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | см | **≥200** |  600 | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки  | см | **≥150х150**  | 150x150 | М4 |  |  |
|  | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**  |  | **наличие** | есть | М1, М2, М3, М4 |  |  |
|  | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | **≥1 на этаж**  |  1 | М3 |  |  |
|  | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см  | ед. | **≥1 на этаж** | 1 | М4 |  |  |
|  | Выступы в зоне движения  | см | **≤ 10** | **8** | М2 |  |  |
|  | **Лестница №1**(в зону оказания услуги)  |  | **наличие** | **есть** |  |  |  |
|  | Высота подъема  | м |  | 4 |  |  |  |
|  | Уклон марша  | H/L | **≤1/2** | **1\3** | М3 |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  | см | **60** | **нет** | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней  |  | **наличие** | **есть** | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон:  |  | **наличие** | **нет** | М2, М3 |  |  |
|  | - на высоте  | см | **90** |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | см | **30** |  | М2, М3 |  |  |
|  | **Лестница** № (*вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)*  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Лифт пассажирский** к зоне оказания услуги  |  | **наличие** | **нет** |  |  |  |
|  | Кабина:  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина Х ширина)  | см | **≥150х110**  |  | М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема  | см | **≥80\*** |  | М4 |  |  |
|  | - поручни  |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта  |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Знак доступности  |  | **наличие** |  | М2, М4 |  |  |
|  | **Пандус внутренний к лестнице № \*\*** |  | **наличие** | **нет** |  |  |  |
|  | Ширина марша  | см | **100** |  | М4 |  |  |
|  | Уклон  | H/L | **≤1/8** |  | М4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху.  | см | **≥150х150**  |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон:  |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | - на высоте  | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте  | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | см | **30** |  | М2, М4 |  |  |
|  | **Пандус переносной**  |  | **наличие** | **нет** | М4 |  |  |
|  | **Подъемник для инвалидов**  |  | **наличие** | **нет** |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)  |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |

**\***Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

**3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Обслуживание через окно/прилавок** №  | ед. |  | нет |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности  | см | **80-110** |  | М4 |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | **90 х 150** |  | М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков* |  |
|  | **Обслуживание в кабинете** №  | ед. |  | есть |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | **≥90** | 90 | М3,М4 |  |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина  | см | **≥120** | 120 | М3 |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | см | **≥150х150** | 150х150 | М4 |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | см | **60-90** | **60-90** | М3,М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов*  |  |
|  | **Обслуживание с перемещением по маршруту** №  | ед. |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения  | см | **≥120** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок)  | см | **80-110** |  | М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов*  |  |  |
|  | **Кабина индивидуального обслуживания** №  | ед. |  | нет |  |  |  |
|  | Ширина х глубина  | см | **≥160х180** |  | М4 |  |  |
|  | Место для сидения  |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)  |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких кабин*  |  |  |
|  | **Зал** (зрительный, читальный, ожидания и пр.)  | ед. |  |  | М3,М4 |  |  |
|  | Доля мест для колясочников  | % | **≥2**  |  | М4 |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника  | см | **≥120** |  | М4 |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | **≥1** |  | М1 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких залов* |  |

**4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Санузел**  |  | **наличие** | есть |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения  |  | **наличие** | доступно | М3,М4 |  |  |
|  | Ширина дверного проема  |  | ≥**90** | 90 |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 | нет | М2 |  |  |
|  | Количество кабин  | ед. | ≥**1**  | 2 | М3,М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема  | см | ≥**90** | 90 | М4 |  |  |
|  | - габариты (минимальные глубина Х ширина)  | см | ≥**180х165** | 190x170 | М4 |  |  |
|  | -опорные поручни  |  | **наличие** | нет | М3,М4 |  |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)  | см | ≥**80х120**  | 80x120 | М4 |  |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)  |  | **наличие** | нет | М3 |  |  |
|  | Знак доступности кабины  |  | **наличие** | доступно | М3, М4 |  |  |
|  | Раковина с опорным поручнем  |  | **наличие** | нет | М3, М4 |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина)  | см | ≥**130х85**  | 130x85 | М4 |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем  | см | **85** | - | М3,М4 |  |  |
|  | - высота сиденья унитаза | см | **44-46** | 44 |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | **30** | нет | М2 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат*  |  |  |  |  |  |  |

**5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги**  |  | **наличие** | есть | М2 |  |  |
|  | **Надписи:**  |  | **наличие** | есть | М1, М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте  | см | ≥**150****и ≤ 450** | 150 | М1, М2, М4 |  |  |
|  | Высота прописных букв  | см | ≥**7,5** | 7,5 | М2 |  |  |
|  | Освещенность  |  | **наличие** | нет | М2 |  |  |
|  | **Указатели, пиктограммы** |  | **наличие** | есть | М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте  | см | **≤200** | 150 |  |  |  |
|  | Высота прописных букв  | см | ≥**7,5**  | 7,5 |  |  |  |
|  | Освещенность  |  | **наличие** | частично | М2 |  |  |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю** |  | **наличие** | нет | М2 |  |  |
|  | -высота размещения  | см | **60-110** |  | М2 |  |  |
|  | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки  |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на кнопках управления лифта  |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на поручнях лестниц  |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на кабинах санитарно-бытовых помещений  |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | шт. | **наличие** |  | М1 |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | шт. | **наличие** |  | М1, М2 |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)  | шт. | **наличие** |  | М4 |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки  | шт. | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м \* |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации  | шт. | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы  | шт. | **наличие** |  | М1, М2, М3,М4 |  |  |

\* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

**6.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Вход на территорию и пути движения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см | **≤2,5** | **нет** |  |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | см | **≥5** | **10** |  |  |  |
|  | Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа |  | **наличие** | нет |  |  |  |
|  | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках |  | **наличие** | Нет светофоров |  |  |  |
|  | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении  | см | **≥120** |  | М4 |  |  |
|  | Знак доступности учреждения  |  | **наличие** |  | М2, М3,М4 |  |  |
|  | **Автостоянка посетителей**  |  |  | есть |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание  | м | **≤50** | 15 | М3, М4 |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов  | % | **≥5 (не менее 1 места)** | 1 место | М3, М4 |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком  | см | **350х500** | 350x500 | М4 |  |  |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание**  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения:  | см | **≥180** | **500** | М3,М4 |  |  |
|  | -указатели направления движения  |  | **наличие** | **есть** | М1, М3,М4 |  |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию  |  | **наличие** | **есть** | М2 |  |  |
|  | -места отдыха: через 200 м  |  | **наличие** | **Есть** | М3 |  |  |
|  | **Открытая лестница:**  |  |  | **нет** |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | -высота подъема  | м |  |  |  |  |  |
|  | -поручни на высоте  | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  | см | **80** |  | М2 |  |  |
|  | **Пандус \*** | % | **≤10** | **нет** | М3,М4 |  |  |
|  | -высота подъема  |  |  |  |  |  |  |
|  | -уклон  | Н/L | от**1/20 до 1/12** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на высоте  | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте  | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | **Бордюрный пандус**  |  |  | **нет** |  |  |  |
|  | - максимальная длина | см | **≤200** |  |  |  |  |
|  | - ширина | см | **≥100** |  |  |  |  |
|  | - тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию |  | **наличие** | **нет** |  |  |  |

\* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

**Заключения по зонам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|
| Территория, прилегающая к зданию  | ДЧИ (Г,У)ДУ (О,К,С) | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|
| Вход в здание  | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ  | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У)ДУ (С,Г) | ТСР, организационные мероприятия  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К,О,У)ДУ | ТР, ТСР, организационные мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. ВЫВОДЫ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководитель рабочей группы \_\_\_завхоз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.В.Вьюжанина) (подпись) (фамилия и.о)Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г **Руководитель объекта** |
|  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*должность)* |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.В.Верещагина) *(подпись)*  М.П. *(фамилияи.о)* |
|  | Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  | ТР, ТСР, организационные мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (К,С) |  |  | ТР, ТСР, организационные мероприятия |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_